mms*_dfg_srvy_gsm_dmpa
mms*_dfg_srvy_gsm_dmpa_m
;mms*_fpi_bentPipeB_DBCS;.... FPI Emergency parameters for when DFG/AFG not available.
;mms*_fpi_bentPipeB_Norm;... FPI Emergency parameters for when DFG/AFG not available.

mms*_fpi_density
mms*_fpi_temp 
mms*_fpi_ion_vel_dbcs
mms*_fpi_elec_vel_dbcs
mms*_fpi_ions             
mms*_fpi_electrons     
mms*_fpi_epad_lowen_fast ; .... low-energy, 4 - 20 eV
mms*_fpi_epad_miden_fast  ; ... mid-energy, 24 - 112 eV
mms*_fpi_epad_highen_fast  ; ... high-energy, 132.8 - 868 eV
        
    
         
 

mms_soca_mdq; MDQ
mms_soca_fomstr; FOM (ABS) (Automated Burst Selection generated by SOC Automatic Algorithm)
mms_stlm_fomstr; FOM (current) (being modified now by a SITL)
mms_stlm_fomstr_copy; FOM (temporary selections for comparison with FOM (current))
;mms_soca_bakstr; BAK (SITL) (Latest BDM status after SITL modification)
mms_stlm_bakstr; BAK (current) (begin modified now by a super-SITL)
