"Generate the second output - fort.10" ;
abcdefghz ;
0 ;

a:E:CMPX   :crad,radd,1;
b:E:CUT    :crad,j1,j2;
c:E:CMPX   :crad,radd,-1;
d:E:FOUR1  :radd,-1;
e:E:NORM2  :radd;
f:E:ARRAY  :rad,radd,-1;
g:E:RADPF  :rad,rad1,k3;
h:E:OUT1   :rad1,resmin,sfile,zt,il,10 ;
i:E:OUT1   :radd,resmin,sfile,zt,il,10 ;
j:E:OUT1   :rad,resmin,sfile,zt,il,11 ;
k:E:OUT1   :rad,resmin,sfile,zt,il,12 ;